ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Описание. | Кол-во |
| 1 | Планшет 3G+32GGR-RU GREY 8"/Wi-Fi/1280x800 IPS/MediaTek Helio P22T/Front 2.0MP/Rear 5.0MP/USB-C /5100mAh | Экран 8"/1280x800 Пикс Технология экрана IPS Встроенная память (ROM) 32 ГБОперативная память (RAM) 3 ГБТип процессора Helio A22Частота процессора 2 ГГцКоличество ядер 4Wi-Fi точка доступа ДаПоддержка GPS ДаПоддержка USB Host (OTG) ДаАкселерометр ДаВстроенный FM-тюнер ДаЕмкость аккумулятора 5000 мАч | 6 шт. |
| 2 | Планшет 4G+64GGR-RU GREY 10.1"/Wi-Fi/1920x1200 IPS/Unisoc T610/Front 5.0MP/Rear 8.0MP/USB-C /5100mAh | Объем встроенной памяти64 ГБ,Объем оперативной памяти4 ГББеспроводная связьA-GPS, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, ГЛОНАССЦветСистемаОперационная системаAndroidПроцессорUnisoc Tiger T610 1800 МГцКоличество ядер8ВидеопроцессорMali-G52Тип оперативной памятиLPDDR4XПоддержка карт памятиmicroSDМаксимальный размер карты памяти2048 ГБЭкран10.1" (1920x1200), IPS, 60 ГцЧисло пикселей на дюйм (PPI)224Беспроводная связьСтандарт Wi-Fi802.11b/g/n/acВерсия Bluetooth5.0ФотокамераРазрешение основной камеры8 МПРазрешение фронтальной камеры5 МПОсобенностиcлот для карты памяти, акселерометр, встроенный микрофон, датчик Холла, датчик освещенности, датчик приближенияПодключениеТип разъема для зарядкиUSB Type-CРазъем аудио/наушникиmini jack 3.5 mmПитаниеЕмкость аккумулятора5100 мАчРазмеры и весРазмеры (ДхШхГ)239.84x158.62x8.5 ммВес460 гМатериал корпусаметалл | 1 шт. |
| 3 | Очки виртуальной реальности  | для смартфонов на Android, iOS, экран от 4.5" до 6.5", линзы 40 мм, угол обзора - 100°, джойстик | 5 шт. |
| 4 | Квадрокоптер комплект | Характеристики:Позиционирование: датчик оптического потока/ барометр/ лазерУдержание высоты: лазер/ барометрТочность висения: (без ветра)По горизонтали: ±0,2 мПо вертикали: ±0,3 мПротокол приёмника: Frsky D8Полётный контроллер: Lite 1-2S Pro бес коллекторная версияВидео передатчик: 25 мВтУгол установки камеры: 30°Видеокамера: C02 FPV Micro CameraАппаратура радиоуправления: Literadio 2 SEРаскладка ручек управления: Mode 2Видеошлем: VR02 GogglesМотор: 1102-18000KV, бесколлекторный аутраннерПропеллер: трёхлопастной, диаметром 40 мм под вал 1,5 ммВес квадрокоптера: 33,19 г (без аккумулятора)Питание: 1S Li-PoАккумулятор: Li-Po 1S 450 мАч с разъёмом BT2.0 (съёмный)Время полёта: 4-5 минРадиус действия аппаратуры: 80 м (на открытой местности без помех и препятствий)Комплектация:Квадрокоптер с бесколлекторными моторами — 1 шт.Аппаратура радиоуправления LiteRadio 2 SE (протокол Frsky D8) — 1 шт.FPV-шлем VR02 — 1 шт.Аккумулятор 450mAh 1S 30C с разъёмом BT2.0 — 2 шт.Зарядное устройство с разъёмом BT2.0 и функцией тестера — 1 шт.Кабель USB - USB Type C — 1 шт.Адаптер USB Type C — 1 шт.Съёмник для пропеллеров — 1 шт. Полужёсткий кофр — 1 шт.Транспортировочный фиксатор ручек пульта — 1 шт.3-лопастные пропеллеры диаметром 40 мм — 1 компл.Инструкция по эксплуатации — 2 шт. | 5 шт. |
| 5 | FPV видео-очки OLED 640 х 400 | Приёмник: Steadyview 5,8ГГц 48 каналовСоотношение сторон: 16:9 и 4:3 (переключаемое)Дисплей: OLED 640 х 400Угол обзора: до 29°Встроенный вентилятор для отвода тепла и устранения запотеванияДиапазон межзрачкового расстояния: от 59 до 69 ммФункция сканирование каналовВход HDMIПоддерживает питание от 2S до 6SВстроенный Headtracker (контроллер движений головы)DVR: MJPEG, 30 кадров в секунду, AVI, поддержка SD-карт до 64 ГБПоставляется с всенаправленной (Omni) и патч (Patch) антеннамиРазмеры: 167 х 70 х 79 ммВес: 210 гЦвет: белый / чёрныйКомплектация1 х Видео-очки OLED 640 х 4001 х Кейс на молнии1 х Кабель headtracker'а (Futaba)1 х Кабель headtracker'а (JR)1 х Патч антенна 5,8 ГГц1 х Всенаправленная антенна 5,8 ГГц1 х Губка с липучкой1 x Аудио- / видеокабель1 x Кабель DC к XT601 х Руководство пользователя | 1 шт. |